Арт. 045 План-схема деревянной мобильной бани под бревно р-р 6000x2450 мм

 (изменение расположения дверей и окон на стоимость не влияет)

 Первый вариант

 2000 2000 2000

 1900 1700 2000

2450

 Второй вариант

 2000 2000 2000

 1800

 2450

 650

 Спецификация на деревянную мобильную баню под бревно под ключ р-р 6000x2400 мм, арт. 045

|  |
| --- |
| Наименование |
| Деревянный каркас | Половые лаги – 50x150 ммСтоявые лаги – 50x75 ммПотолочные лаги – 50x74 мм |
| Крыша | двускатная |
| Кровля | Оцинкованный профлист С-8 0,4 мм |
| Внешняя отделка | блок-хаус с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет на выбор клиента |
| Внутренняя отделка | 1. евровагонка сосновая сорта А,Б в зоне комнаты отдыха и в душевой/топочной без обработки2. вагонка осиновая в зоне парной без обработки |
| Утеплитель | Базальтовая каменная вата с пароизоляцией спанлайт Б (потолок, стены, пол) 50мм |
| Фольга банная | под вагонкой в парной комнате |
| Перегородки | по схеме:1. первая перегородка без двери2. вторая перегородка с банной дверью липовой |
| Пол | шпунтованная доска 28 мм |
| Окно | 1. 1 шт, ПВХ, однокамерный стеклопакет, р-р 600x800 мм, поворотно-откидная створка - в зоне комнаты отдыха2. окно из ПВХ с однокамерным стеклопакетом р-р 450x570 мм, поворотно-откидная створка – 1 шт (в душевой)3. форточка деревянная, р-р 400x400 мм, поворотная, в парной – 1 шт |
| Входная дверь  | металлическая собственного производства из листа в 2 мм, с внутренним замком, утепленная базальтовой каменной ватой, ручка-защёлка |
| В душевой |  Установлен эмалированный поддон р-р 800x800 мм с отверстием под слив |
| В зоне парной | полок двух уровневый липовый |
| Печка-каменка дровяная (из серии конвектика, ниагара, находка и т.д.) с комплектующими |  - дымоход из нержавеющей стали 1,0 м, диаметров 115 – 2 шт - колено угол 90 из нержавеющей стали – 2 шт - зонт диаметром на трубу диаметром 115 из нержавеющей стали – 1 шт - бак на трубе на 55 л из нержавеющей стали – 1 шт - проставка двухсторонняя из металлического листа 1,5 мм, покраска ПФ 3 в 1, цвет шоколадка - держатель трубы уличный из полосы металлической 2 мм, покраска ПФ 3 в 1, цвет шоколадка - один комплект камней для печки |
| Устанавливается печь  | на огнеупорный шамотный кирпич, в количестве 8 штук |
| Отделка зоны установки печи огнеупорными материалами | базальтовый картон, плита минерит, оцинкованный гладкий лист, базальтовая каменная вата |
| Банный комплект мебели (стол, две лавочки) | В подарок |
| Электрика: сдвоенная розетка – 1 шт, выключатель одинарный – 2 шт, светильник защищённый – 3 шт, провод в кабель-канале. автомат | В подарок |
| Итоговая стоимость | 357 000 рублей  |