Арт. 287

План-схема бытовки р-р 4000x2450 мм «Скандинавия» с крышей в разрезе-3

Изменение расположения окошек и двери на стоимость не влияет

4000

400 мм

2450

Спецификация на бытовку р-р 4000x2450 «Скандинавия» с крышей в разрезе-3, арт. 287

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | |
| Крыша | двускатная |
| Кровля с подкровельным материалом спанлайт Д | оцинкованный профлист С-8 0,4 мм |
| Деревянный каркас | Половые лаги – обрезная доска 50х150 мм  Потолочные лаги – 50х75 мм  Стоявые лаги – 50х75 мм |
| Внешняя отделка с декором под скандинавский стиль | имитация бруса с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет на выбор клиента |
| Внутренняя отделка | вагонка сорта С |
| Утеплитель с пароизоляцией спанлайт B | Базальтовая каменная вата 50 мм (потолок, стены, пол) |
| Пол | 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП |
| Окно ПВХ с однокамерным стеклопакетом | р-р 800x1000 мм с поворотно-откидной створкой |
| Входная дверь | Металлическая собственного производства из листа в 2 мм, с внутренним замком, утеплённая с внутренней отделка вагонка, ручка-защелка |
| Итоговая стоимость | 183500 рублей (сто восемьдесят три тысячи пятьсот рублей) 00 копеек |